|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | | | |
| **Položka:** | **Množství** | **Cena/m.j.**  **Bez DPH** | **Cena celkem**  **bez DPH** |
| *Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Olomoucký kraj*  *Tř. Míru 273/99 Olomouc 779 00* | | | |
| Fasáda Čištění organických a atmosférických nečistot | m2 |  |  |
| Fasáda Likvidace a prevence proti řasám a mechům | m2 |  |  |
| Oblepování (okna, dveře, balkony, zábradlí) | m2 |  |  |
| Fasáda MARMOLIT - Čištění organických a atmosférických nečistot | m2 |  |  |
| Opravy drobných poškození fasád | m2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **CELKEM :** | m2 |  |  |
|  |  |  |  |

Pro stanovení plochy nutno provést odečtení plochy oken a dveří.

**Nutná prohlídka budovy** na základě domluvy a případné doplnění informaci mobil 737 203 372.

Orientační plocha fasády 660 m2.

Orientační plocha fasády MARMOLIT 110 m2.

Orientační plocha oblepování (okna, dveře, balkony, zábradlí) 60 m2.

Zadavatel VZ zajistí:

* Přístup k vodě
* Zdroj elektrické energie 230 V
* Zábor kolem domu